正本

致：赣州市中心血站

##

## 响

## 应

## 文

## 件

**项目名称：**

**响应供应商名称：**

**日期： 年 月 日**

目 录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 报名响应函 |  |
| 2 | 需求参数及报价一览表 |  |
| 3 | 法定代表人授权书 |  |
| 4 | 响应供应商关于无重大违法记录书面声明函 |  |
| 5 | 供应商资格证明文件 |  |
| 6 | 其他证明文件 |  |

## 一、报名响应函

致：赣州市中心血站

 （响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，我方就参加本次咨询有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受咨询公告所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，后续采购价格不高于此次报名结果。

四、与此次报名相关一切正式往来信函请寄：

地址 ： 传真：

电话 ： 电子邮件：

法定代表人（ 或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

 年 月 日

## 二、需求参数及报价一览表

  响应供应商（公章）                                          单位： 元

|  |
| --- |
| **冷链车需求参数及报价一览表** |
| 项目名称 | 数量 | 颜色 | 技术参数要求 | 报价 | 参数（正偏离/负偏离） |
| 冷链车 | 1辆 | 白色 | 排放标准：国六及以上，如遇排放标准变化，交付时须以国家及地方最新排放标准要求为准；驱动方式：后轮驱动，承载式车身，发动机排量：≥2771(ml)，发动机功率：≥85kw；驾驶室准乘人数：3人，驾驶室座位排布：单排；车辆标准配置：驾驶室需要配置原厂空调、助力转向、中控锁及电动门窗、行车记录仪、双压缩机支架、ABS；投标车型必须在国家冷藏车公告的目录内，改装企业所投产品必须是企业自有公告（汽车经销商除外）；★制冷机组：进口品牌非独立制冷机组，制冷机组顶置安装，微电脑自动控制热泵式除霜，有可接外电源（220V）驱动压缩机的备用制冷系统（可独立启动制冷机组）,带加热功能；制冷标准：符合箱体长度要求和保鲜要求，制冷量不低于4250W,配备电子蒸发器风扇，保证衡量风量，环境温度35度/厢内-18度可调；配置标准：制冷剂达到环保要求、蒸发器出风口安装防护罩；货厢容积：≥5.7m³； ★额定载质量：820-850kg；★厢体内蒙选用高强度拉丝不锈钢板（δ≥1.0mm），厢内地板选用高强度花纹铝地板. 侧门一扇，软隔板一套，门帘一道、紫外线灭菌灯两只，满足车辆双温车要求；厢板：采用 “三明治板”，车厢厚度：底板、顶板、前壁≥100mm，其余≥80mm，保温材料要求采用阻燃硬质聚氨酯保温材料，密度保证在42-45m³/Kg；车隔热性能、保温性能达到国家A级标准，指标K≤0.4W/K；密封条采用橡胶密封结构，其气密性指标h-1 =1.1，超过国家行业标准A级指标h-1 ≤1.2；厢内：地板前端设有排水孔，该排水孔有隔热防护结构，防止漏冷和热交换，并且具有自动排水特点。厢内有照明，选用LED灯；★后门：厢体后门双扇，后门为两道门设计，所有门锁采用不锈钢，门框为不锈钢门框，厚度为δ≥3.0mm；厢体后部或车尾安装倒车雷达和倒车影像、后门理货安全射灯；厢内顶灯配备防水性灯具；厢内后侧配备防水点烟器插口，驾驶室需配备双点烟器插口，双温控制器标明（冷藏 冷冻）；备用轮胎全尺寸一套，修理工具一套（如千斤顶换轮胎工具），厢体隔热板固定支架备用一套。车辆试用期1个月。 | 　 | 　 |
| 商务需求 |
| 1.投标单位必须为江西省公务用车协议供货项目中标商家。2.投标人业绩：五年内投标人提供在政府采购项目中冷藏车的投标设备成功案例合同。（中标通知书、合同复印件） 3.投标单位在使用单位（赣州）具有售后服务点或中标后中标人在赣州设立售后服务点。4.质保期：非人为损坏，冷机及厢体2年免费维修、车辆底盘为3年或8万公里5.货物故障报修的响应时间：在接到报修电话后需在2小时内响应、每年提供2及以上上门回访，能提供可靠的、优质的售后服务和技术、备品备件服务。6. 关于车辆上牌需要的资料由中标人提供，确保车辆可以上牌。7.交货时间：自合同签订后60天内完成供货及验收。8.交货地点：赣州市中心血站，如为外地供应商，需负责免费配送至本单位。 |
| **注：本货物需求一栏表中标“★”的相关要求，为本招标文件实质性要求，必须满足，否则作无效响应处理。如有正负偏离，需写清正负偏离的参数。** |

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人及电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 时间：  年 月 日

## 三、法定代表人授权书（非法人代表参与投标时提供）

致:赣州市中心血站

 （响应供应商法定代表人名称）是 （响应供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码） 表代表我单位全权办理上述项目的设备咨询、投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法人身份证明**（复印件正、反两面）**粘贴被授权人身份证明**（复印件正、反两面）** |

## 四、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

致：赣州市中心血站

我公司在参加本次咨询活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

 法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 响应供应商名称（公章）

 年 月 日

## 五、响应供应商资格证明文件

1、营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）

**六、其他证明文件**（供应商认为所有需要的文件）

列：彩色样品图

业绩

售后服务