正（副）本

致：赣州市中心血站

##

## 响

## 应

## 文

## 件

**项目名称：**

**响应供应商名称：**

**日期： 年 月 日**

目 录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 报名响应函 |  |
| 2 | 货物清单及报价一览表 |  |
| 3 | 法定代表人授权书 |  |
| 4 | 响应供应商关于无重大违法记录书面声明函 |  |
| 5 | 供应商资格证明文件 |  |
| 6 | 其他证明文件 |  |

## 一、报名响应函

致：赣州市中心血站

 （响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，我方就参加本次项目采购有关事项郑重声明如下：

 一、我方完全理解并接受采购公告所有要求。

 二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚 假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

 三、我方承诺，后续采购价格不高于本次报名价格。

四、与此次报名相关一切正式往来信函请寄：

 地址 ： 传真：

 电话 ： 电子邮件：

法定代表人（ 或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

 年 月 日

## 二、 响应货物清单及报价一览表

 响应供应商（公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 产品 名称 | 数量（台） | 预算单价（元） | 参数需求 | 品牌型号 | 单价（元） | 售后服务 | 是否响应参数需求（正偏离／负偏离） |
|  品目一：电脑 | 台式电脑 | 6 | 5000（含正版办公软件） | 1. CPU：处理器≥Intel酷睿i5-12400（6核,2.5GHz主频,4.4GHz睿频 18M缓存, 65W）；2. 主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E\*16，≥1个PCI-E\*1；支持USB瞬间过流保护，防静电保护； 3. 内存：16GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位；单内存插槽最大容量≥16GB； 4. 硬盘：512G M.2接口 NVMe固态硬盘；1TB SATA机械硬盘 机械硬盘转速≥5400rpm 寿命通电时间≥5万小时，尺寸为2.5英寸或3.5英寸；5. 显卡：集成高性能显卡； 6. 声卡：集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，后置1个音频输出接口； 7. 有线网卡：集成RTL8111GN千兆网卡，支持RJ45接口； 8. 电源：180W 节能电源； 9. 键盘和鼠标：原厂同品牌有线键盘和鼠标； 10. 接口：前置2个USB3.2 Gen1接口;后置2个USB3.2 Gen1接口 和2个USB2.0接口、2个PS2、1个VGA接口、1个HDMI1.4接口； 11. 操作系统：原厂预装正版Windows 操作系统，微软正版可查；操作系统及软件功能符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中的指标要求； 12. 显示器：21.45寸液晶黑色显示器，屏占比≥80%，分辨率≥1920\*1080，屏幕比例16:9，内置低蓝光功能，显示屏支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%，刷新率≥75Hz，位深≥8位，色域≥99%sRGB，色准△E≤4，响应时间≤8ms，亮度≥250尼特，亮度一致性≥70%,对比度≥500:1，支持显示参数调节； 13. 机箱：机箱体积7.4L；整机基础规格和可靠性符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中的指标要求； 14. 兼容性，包装运输，服务，供应链合规性及质量，整机安全性符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中相应的指标要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 台式电脑 | 6 | 5000（含正版办公软件） | 1. CPU：处理器≥Intel酷睿i5-12400（6核,2.5GHz主频,4.4GHz睿频 18M缓存, 65W）；2. 主板：Intel B660或以上主板芯片组，≥1个PCI-E\*16，≥1个PCI-E\*1；支持USB瞬间过流保护，防静电保护； 3.内存：16GB DDR4-3200MHz内存，双内存槽位；单内存插槽最大容量≥16GB； 4. 硬盘：512G M.2接口 NVMe固态硬盘；1TB SATA机械硬盘 机械硬盘转速≥5400rpm 寿命通电时间≥5万小时，尺寸为2.5英寸或3.5英寸； 5. 显卡：集成高性能显卡； 6. 声卡：集成2.1声卡，前置1个音频接口，1个音频与麦克风二合一接口，后置1个音频输出接口； 7. 有线网卡：集成RTL8111GN千兆网卡，支持RJ45接口； 8. 无线网卡：主板标配WIFI6无线网卡； 9. 电源：180W 节能电源； 10. 键盘和鼠标：原厂同品牌有线键盘和鼠标； 11. 接口：前置2个USB3.2 Gen1接口;后置2个USB3.2 Gen1接口 和2个USB2.0接口、2个PS2、1个VGA接口、1个HDMI1.4接口； 12. 操作系统：原厂预装正版Windows 操作系统，微软正版可查；操作系统及软件功能符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中的指标要求； 13. 显示器：19.5寸液晶黑色显示器，屏占比≥80%，分辨率≥1920\*1080，屏幕比例16:9，内置低蓝光功能，显示屏支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%，刷新率≥75Hz，位深≥8位，色域≥99%sRGB，色准△E≤4，响应时间≤8ms，亮度≥250尼特，亮度一致性≥70%,对比度≥500:1，支持显示参数调节； 14. 机箱：机箱体积7.4L；整机基础规格和可靠性符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中的指标要求 15. 兼容性，包装运输，服务，供应链合规性及质量，整机安全性符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中相应的指标要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 便携式电脑 | 1 | 7000（含正版办公软件） | 1. 黑色外观商用笔记本电脑。 2. 处理器≥Intel Core i7-1255U（10核,3.5GHz主频,4.7GHz睿频 12M缓存, 15W）； 3. 内存：16G DDR4 3200M HZ，2个内存插槽，最大支持32GB内存容量； 4. 硬盘：512G M.2 PCIe NVME SSD固态硬盘； 5. 显卡：MX550 2G独显显卡； 6. 显示屏：14寸高清雾面防眩光液晶屏（分辨率：1920x1080），屏占比≥80%,屏幕比例16:9,防蓝光，显示屏支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%，刷新率≥60Hz，位深≥8位，色域≥99%sRGB，色准△E≤4，响应时间≤30ms，亮度≥250尼特，亮度一致性≥70%,对比度≥500:1，窄边框设计，全合金转轴，屏幕支持180度开合。 7. 网卡：集成千兆以太有线网卡及蓝牙模块，标配WIFI6无线双频段网卡 频宽≥20MHz； 8. 声卡：High Definition Audio声卡； 9. 键盘：防泼溅键盘。 10. 定位设备：多点触控一体式触控板。 11. 摄像头：720P高清摄像头，像素≥100万，带隐私遮挡拨片，支持物理防窥功能； 12. 接口：2个USB3.2接口，2个Type-C接口（其中一个为雷电TYPE-C，支持给笔记本冲电功能）；1个HDMI接口、1个麦克风与耳机二合一接口； 13. 电池：内置45 WHr锂电池；电池充放电次数≥500次，支持快充技术，电源适配器电源效率在20%50%100%负载下效率均不低于87%，待机性能≥1.5小时，支持USB瞬间过流保护，防静电保护； 14. 体积：重量≤1.5KG（含电池），厚度≤19.5mm； 15. 系统：原厂预装正版Win 10操作系统，操作系统及软件功能符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中的指标要求； 16. 整机基础规格及可靠性，兼容性，包装运输，服务，供应链合规性及质量，整机安全性符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中相应的指标要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  品目二：打印机 | 票据打印机（献血证） | 5 | 3000 | 针式证卡打印机94列24针击打式点阵打印：1.打印头寿命4亿次/针； 2.打印速度：PR2仿真：英文（10cpi）：超高速520字符/秒，高速390字符/秒，信函质量130字符/秒中文（5cpi）：超高速240字符/秒，高速195字符/秒，信函质量65字符/秒ESC/P-K模式：英文（10cpi）：超高速520字符/秒，高速390字符/秒，信函质量130字符/秒中文（6.7cpi）：超高速260字符/秒，高速172字符/秒，信函质量86字符/秒； 3.送纸速度50cm/s； 4.打印宽度65-245毫米(宽度)67-297毫米(长度)(支持连续纸打印)；打印介质：单页纸，多联表格，存折；进纸方式：前进前出，前进后出； 5.打印厚度：2.6mm； 6.拷贝复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）； 7.接口：IEEE1284并口、USB接口、RS232串口; 8.平均无故障时间：20000小时； 9.色带寿命：500万字符； 10.仿真类型：PR2，ESC/P-K，IBM PPDS，OKI5530SC； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 黑白A4打印机 | 7 | 1500 | 1.A4幅面黑白激光打印机 2.打印速度(A4)：高达30页/分钟 3.内存标配：32MB4.处理器速度：266 MHz 5.双面打印：标配双面打印单元 6.首页输出时间 :<8.5 秒； 7.打印分辨率；HQ1200；600×600dpi : 8.标准纸盘纸张输入容量 :250页(纸盒)+1页(手动) 9.纸张输出容量 :100页 10.耗材：鼓粉分离 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 黑白激光打印机 | 1 | 1500 | 1、A4幅面黑白激光打印机 2、处理器266MHz 3、黑白打印速度：18ppm4、USB连接打印 5、进纸盒容量150页 6、首页打印时间 8.5秒7、耗材类型：鼓粉一体 8、折叠式纸盒 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 黑白A4打印机 | 5 | 1500 | 1.A4幅面黑自激光打印机 2.处理器266MHz 3.支持USB打印 4.进纸盒容量:150页 5.最高分辨率600x600x2dpi(有效输出1200dpi) 6.黑台打印速度:18ppm 7.介质尺寸A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5 DL.，B5) | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 品目三：空调 | 空调2P柜机 | 1 | 10000 | 能效等级：2级 额定功率：220V/50Hz 变频/定速：变频 适用面积：20-30m²全年能效消耗效率：4.21 制冷量：5110（950-6700）W 制热量：7210（950-8210）W 制冷功率：1380（340-2300）W 制热功率：2250（310-2750）W 电辅热：1800W 内机噪音：最高档38 内机尺寸（宽\*高\*深）mm：496\*1720\*334 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 空调3P柜机 | 1 | 7500 | 能效等级：1级 额定功率：220V/50Hz 变频/定速：变频适用面积：30-40m² 全年能效消耗效率：4.42 制冷量：7300（900-9220）W制热量：9750（900-12360）W 制冷功率：2090（300-3450）W制热功率：3120（260-4270）W 电辅热：1800W内机噪音：最高档41 内机尺寸（宽\*高\*深）mm：372\*1810\*403 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2P挂式空调 | 1 | 5000 | 能效等级：2级 额定功率：220V/50Hz 变频/定速：变频 适用面积：20-30m² 全年能效消耗效率：4.26 制冷量：5020(550-6500)W 制热量：6680(700-8280)W 制冷功率：1380(200-2300)W 制热功率：1900(200-2900)W 电辅热：1200W 内机噪音：最高档40 匹数：2P | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总价： 元 |
| **按参数需求报价，所报价格不高于最高限价，此报价含税、含运输安装费用（部分设备需配送安装至县市献血屋）。** |

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人及电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 时间：  年 月

## 三、法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致:赣州市中心血站

 （响应供应商法定代表人名称）是 （响应供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码） 表代表我单位全权办理上述项目的咨询、谈判等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称（公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 法人身份证明**（复印件正、反两面）**被授权人身份证明**（复印件正、反两面）** |

## 四、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函

致：赣州市中心血站

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

 法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 响应供应商名称（公章）

 年 月 日

## 五、响应供应商资格证明文件

1、营业执照、税务登记证、机构代码证（三证（五证）合一的提供三证（五证）合一证件）

**六、其他证明文件**

1、附响应产品图片